**附件2：LX2019-005项目需求（分包2）**

1、1.5CM的多层板，环保等级不低于E1级；

2、立邦乳胶漆；

3、轻钢龙骨支架；

4、展线约25米；

5、展板底部装活动轮，展板可移动；

6、布撤展画作数量约280副，需保证画作的完好无损，并且确保人员安全，一旦发生事故由供货商负全责。